Карточка-паспорт

Муниципального общеобразовательного учреждения «Димская СОШ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального образования |  |
| 1 | Полное наименование учреждения | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Димская средняя общеобразовательная школа» |
| 2 | Юридический адрес учреждения | школа - 676683 Амурская область, Михайловский район, с. Дим, ул. Центральная, д 2ДО - 676683 Амурская область, Михайловский район, с. Дим, ул. Центральная, д 6 |
| 3 | Номер лицензии | 0000042 |
| 4 | Срок действия лицензии (дата окончания действия) | бессрочная |
| 5 | Проектная мощность здания/предельная наполняемость по лицензии | здание школы 392/125,здание ДО – 36/36 |
| 6 | Численность обучающихся/воспитанников | 63/15 |
| 7 | Общая численность работников/численность педагогических работников | 30/15 |
| 8 | Количество зданий (наименование), этажность, год постройки каждого здания | два - часть здания школы двухэтажное, другая часть здания трёхэтажное1994г.здание ДО - одно, двухэтажное1977 |
| 9 | Площадь зданий (по каждому объекту)/соответствие нормативу | здание школы - 6127,7 м2/соответствует нормативу,здание ДО – 3502,2 кв.м. |
| 10 | Площадь территории (кв.м) | школы - 17407,26 м2ДО – 3145 кв.м. |
| 11 | Характеристика строительных конструкций здания и их техническое состояние (стены, кровля, перекрытия, полы, окна и т.д)) | Здание школы выстроено из силикатного кирпича, потолочные перекрытия здания железобетонные. Кровля здания двухскатная, покрыта шифером по деревянной обрешётке, полы в учебных помещениях деревянные, крашенные, в некоторых кабинетах покрыты линолеумом. Полы в помещении пищеблока, санузлах выложены напольной плиткой. Стены в помещениях пищеблока, санузлах выложены облицовочной плиткой. Оставшаяся часть стен и потолок покрашены интерьерной моющейся краской на водной основе. Стены в учебных кабинетах окрашены масляной краской, потолки - водоэмульсионной краской. Стены, потолки и панели в коридорах выкрашены интерьерной моющейся краской. Полы в коридоре первого этажа выполнены из мраморной крошки. Оконные блоки деревянные, двойные. В одном кабинете установлены 3 пластиковых окна. Двери дощатые. Две входные двери из металлопластика, одна железная.Техническое состояние удовлетворительное.Здание ДО выстроено из силикатного кирпича, потолочные перекрытия здания железобетонные. Перегородки кирпичные. Кровля здания двухскатная, покрыта шифером по деревянной обрешётке. Полы дощатые, линолеумные, из керамической плитки. Оконные блоки деревянные, двойные и из металлопластика. Двери дощатые. |
| 12 | Наличие: |  |
| 13 | Отопление (централизованное, от котельной, печное и т. д) |  В зданиях школы и ДО - централизованное от котельной, работающей на твёрдом топливе |
| 14 | Холодного водоснабжения (централизованное, скважина, привозное и т.д.) | Здания школы и ДО оборудованы централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения |
| 15 | Горячего водоснабжения (централизованное, водонагреватели и т.д.) | В зданиях школы и ДО поступление горячей воды из централизованного водопровода только в отопительный сезон. Водонагреватели непрерывного действия установлены в помещениях пищеблока, групповых комнатах (в здании ДО)  |
| 16 | Канализации (централизованная, септик, тёплый туалет, наружный и т.д.) | Канализация в здании школы - внутренняя, обустроенная на выгреб. В наличии имеется один выгреб размером 100 м 3. . Система канализации раздельная:- бытовая от санитарно-технического оборудования классных помещений и санузлов;-производственно-бытовая от сантехнического оборудования пищеблока.На каждом этаже расположены санитарные узлы общим количеством 10.Количество санитарных приборов (унитазов, умывальных раковин) соответствует требованиям санитарных правил. Канализация в здании ДО - внутренняя, обустроенная на выгреб. - на втором этаже в каждой группой комнате имеется свой санузел.- на первом этаже расположен санузел для персонала . |
| 17 | Спортзала | Спортивный зал в здании школы площадью 500,9 м2 расположен на первом этаже.Высота спортивного зала не менее 6м.В здании ДО спортивный зал имеется площадью 54 кв.м |
| 18 | Столовой (пищеблок, буфет), соответствие требованиям Сан ПиН | Питание учащихся в здании школы организовано на базе школьного пищеблока, имеющего обеденный зал, который соответствует требованиям Сан ПиНа. Обеденный зал рассчитан на 90 посадочных мест. Оборудован столами и стульями, выполненными из материала, легко поддающимися мойке и дезинфекции.В здании ДО – пищеблок оборудован в соответствии с требованиям Сан ПиНа. В групповых комнатах выделенно место для приёма пищи. |
| 19 | Соответствие федеральным требованиям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений, %, в т.ч.: |  |
| 20 | Комплексное оснащение учебного процесса, % | 80% - школа, 60% здание ДО. |
| 21 | Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, % | 80% - школа, 60% здание ДО. |
| 22 | Материально-техническое обеспечение учебного процесса | 70% - школа, 60% здание ДО. |
| 23 | Информационное обеспечение учебного процесса, % | 90% - школа, 60% здание ДО. |
| 24 | Подвоз учащихся:количество сёл, из которых подвозятся детичисленность подвозимых учащихсяобщее количество автобусов/из нихсоответствующих ГОСТусостояние маршрута | Подвоз обучающихся не осуществляется. |
| 25 | Проблемы:окна, полы, кровля, инженерные сети, козырёк, цоколь и др. | В здании школы в деревянных полах кабинетов имеются щели, что не соответствует требованиям Сан ПиНа. Полы в лаборантских, в кабинетах русского языка, химии, физики, покрытые линолеумом, пришли в негодность.Ограждения кровли по статической нагрузке имеет отрицательные результаты испытаний и не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009., необходимо привести металлические ограждения кровли в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009.Требуется частичная замена оконных блоков. Бетонированное покрытие двора школы (подъездные и пешеходные дорожки, крыльцо), выполненные из цементно-гравийной смеси, разрушены и требуют ремонта. Фасадное наружное бетонное покрытие стен школы частично обвалилось, требуется ремонт.Требуется ремонт канализации для функционирования санузлов в спортзале. Требуется ремонт крыши. Ремонт деревянного забора (60 м.). Замена деревянных дверей в коридорах. В здании ДО требуется частичная замена оконных окон на пластиковые.. Требуется ремонт кровли. Замена межкомнатных, пожарных входных дверей.  |
| 26 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | В здании школы установлен тепловой счётчик в теплоузле, расход тепла контролируется. Производиться утепление окон, используются энергосберегающие лампочки. В здании ДО производиться утепление окон, используются энергосберегающие лампочки. |